(footprint "IND-SMD_L7.2-W6.6_GPSR07X0" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr smd)
  (fp_text reference "L1" (at -0.8 -4.75) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "IND-SMD_L7.2-W6.6_GPSR07X0" (at -0.065 -5.334) (layer "F.Fab") hide)
  (fp_text user "gge106" (at 0 0) (layer "Cmts.User"))
  (pad "1" smd rect (at -2.85 0) (size 2.35 3.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at 2.85 0) (size 2.35 3.5) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
